**TROŠKOVNIK**

**Predmet nabave: Građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi (vanjski radovi) - Crkva Sv. Mihovila**

**Evidencijski broj nabave:** 16/21

**Ponuditelj:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv i opis stavke** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena** **(u kunama bez PDV-a)** | **Ukupna cijena** **(u kunama bez PDV-a)** |
| 1. | Čišćenje okoliša crkve od niskog raslinja. | pauš | 1 |  |  |
| 2. | Ručni iskop i uklanjanje zemlje uz vanjske zidove crkve, do temeljne stope zbog izvedbe vodonepropusnog sloja u visini 40 cm. | m³ | 2 |  |  |
| 3. |  Montaža i demontaža cijevne fasadne skele na vanjštini crkve. | m² | 35 |  |  |
| 4. | Skidanje vanjske žbuke uključivo sa čišćenjem sljubnica u kamenom zidu. | m² | 9 |  |  |
| 5. | Skidanje vanjske žbuke s lunete na glavnom pročelju. Otucanje obaviti pažljivo zbog provjere postojanja reljefa ili oslika. | m² | 0,5 |  |  |
| 6. | Čišćenje lokaliteta nakon završenih radova. | pauš | 1 |  |  |
| 7. | Odvoz cjelokupnog urušenog materijala na mjesnu deponiju. | pauš | 1 |  |  |
| 8. | Izrada vodonepropusnog sloja silikonske mikro emulzije Mapestop-a u postojećim kamenim nadtemeljnim zidovima. Sloj izvesti u visini od 40 cm i u cijeloj debljini zida od 60-90 cm. Ovaj se sloj izvodi u cilju stvaranja kemijske barijere koja sprječava podizanje kapilarne vlage u zidovima. Obračun po m3 presjeka zida. NAPOMENA: zidovi se predhodno trebaju konstruktivno injektirati, te su sva bušenja,injektori i injektiranja uključena u ovu stavku. | m³ | 13 |  |  |
| 9. | Izrada prvog premaza - špric u debljini od oko 5 mm sa svijetlim bezcementnim mortom Mape AntiqueRinzaffo-m otpornim na soli i to samo na površinama s kojih ja tek neposredno prije nanošenja morta vodom pod pritiskom uklonjena sva prašina i soli, te je ujedno na takav način ta površina i zasićena vodom. | m² | 190 |  |  |
| 10. | Žbukanje svih zidova pročelja vapnenom žbukom. Mort za fugiranje i žbukanje spravljati na način da se na 1 zidarski sić Mape-Antique LC doda 2,5 sića lokalnog drobljenca (mujara) granuliranog između 0.5 i5 mm te vode do potrebne gustoće. Žbukanje izvesti na žlicu, poštujući pri tome neravnine zida. Prije žbukanja potrebno je očistiti sljubnice u kamenu i ponovno ih kvalitetno zapuniti mortom. | m² | 100 |  |  |
| 11. | Sanacija pukotina u zidu bezcementnim mortom za injektiranje i učvršćenje zidova Mape-Antique I.Obračun po m3 utrošenog materijala injekcione smjese. | m³ | 1 |  |  |
| 12. | Organizacija gradilišta, odvoz i dovoz svog potrebnog materijala i alata od makadamskog puta do lokaliteta. | pauš | 1 |  |  |
| **SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a)** |  |
| **IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%)** |  |
| **SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om)** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021. godine

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) M.P. (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)