**TROŠKOVNIK**

**Predmet nabave: Građevinska sanacija i restauratorski radovi (vanjski radovi) - Crkva Sv. Mihovila**

**Evidencijski broj nabave:** 24/22

**Ponuditelj:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv i opis stavke** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena**  **(u kunama bez PDV-a)** | **Ukupna cijena**  **(u kunama bez PDV-a)** |
| 1. | Ručni iskop i uklanjanje zemlje uz vanjske zidove crkve, do temeljne stope zbog izvedbe vodonepropusnog sloja u visini 40 cm. | m³ | 2 |  |  |
| 2. | Montaža i demontaža cijevne fasadne skele na vanjštini crkve. | m2 | 60 |  |  |
| 3. | Skidanje vanjske žbuke uključivo sa čišćenjem sljubnica u kamenom zidu. | m² | 90 |  |  |
| 4. | Čišćenje lokaliteta nakon završenih radova. | pauš | 1 |  |  |
| 5. | Odvoz cjelokupnog urušenog materijala na mjesnu deponiju. | pauš | 1 |  |  |
| 6. | Ostali radovi | pauš | 1 |  |  |
| 7. | Izrada vodonepropusnog sloja silikonske mikroemulzije Mapestop-a u postojećim kamenim nadtemeljnim zidovima. Sloj izvesti u visini od 40 cm i u cijeloj debljini zida 40-90 cm. Ovaj se sloj izvodi u cilju stvaranja kemijske barijere koja sprječava podizanje kapilarne vlage u zidovima. Obračun po m3 ***presjeka zida. NAPOMENA: zidovi se prethodno trebaju konstruktivno injektirati te su sva bušenja, injektori i injektiranja uključena u ovu stavku.*** | m3 | 13 |  |  |
| 8. | Izrada prvog premaza - špric u debljini od oko 5 mm sa svijetlim bezcementnim mortom Mape-AntiqueRinzaffo-m otpornim na soli i to samo na površinama s kojih je tek neposredno prije nanošenja morta vodom pod pritiskom uklonjena sva prašina i soli te je ujedno na takav način ta površina i zasićena vodom. | m² | 100 |  |  |
| 9. | Žbukanje svih zidova pročelja vapnenom žbukom. Mort za fugiranje i žbukanje spravljati na način da se na 1 zidarski sič Mapo Antique LC doda 2,5 siča lokalnog drobljenca (mujara) dranuliranog između 0,5 i 5 mm te vode do potrebne gustoće. Žbukanje izvesti na žlicu, poštujući pritom neravnine zida. Prije žbukanja potrebno je očistiti sljubnice i ponovno ih kvalitetno zapuniti mortom. | m² | 100 |  |  |
| 10. | Sanacija pukotina u zidu bezcementnim mortom za injektiranje i učvršćenje zidova Mape-Antique I. Obračun po m3 utrošenog materijala injekcione smjese. | m³ | 1 |  |  |
| 11. | Nanošenje bezbojnog vodoodbojnog završnog premaza Antipluviol-a S do potpunog zasićenja površine u 2-3 premaza valjkom, četkom ili strojnom špricom u intervalima od oko 2 sata isključivo na suhoj podlozi. | m² | 100 |  |  |
| 12. | Organizacija gradilišta, odvoz i dovoz svog potrebnog materijala i alata od makadamskog puta do lokaliteta. | pauš | 1 |  |  |
| **SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a)** | | | | |  |
| **IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%)** | | | | |  |
| **SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om)** | | | | |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022. godine

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) M.P. (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)